Sichtschutz-Pflanzkasten Cubus nach Maß, BRUNS Manufaktur

Maße
Breite: ......... [50 – 220] cm 
Tiefe: ......... [35 – 150] cm 
Höhe Pflanzkasten: 	......... [50 – 100] cm 
Gesamthöhe inkl. Sichtschutz: ......... [120 - 200] cm
Seitenelemente in Douglasie Massivholzplatten 19 mm, wasserfest verleimt
Innenliegende Pfosten, wasserfest verleimt
Boden in Multiplex-Siebdruckplatte, Kunststoff-Füße (Höhe 20 mm)
Umlaufender Aufsatzrahmen in 80 mm Breite
Innenauskleidung in PE-Teichfolie (nahtlos, wurzelfest, UV-beständig)
Ablauföffnungen mit Edelstahlgittern
Holzart: Heimische Douglasie

Sichtschutz-Pfosten aufgedoppelt 60 x 60 mm
Sichtschutz in Rhombusprofilen 27 x 68 mm
Sichtschutz-Varianten:
Rankgitter A90 (lichter Abstand 90 mm, waagerechte Durchsicht 85 mm)
Sichtschutz A30 (lichter Abstand 30 mm, waagerechte Durchsicht 25 mm)
Sichtschutz A10 (lichter Abstand 10 mm, waagerechte Durchsicht 5 mm)
Sichtschutz A30B (lichter Abstand 30 mm, Rückseite vollverkleidet, höhenversetzt, keine waagerechte Durchsicht)
Sichtschutz A0 (Douglasie-Massivholzplatten 19 mm, Einleger in HPL-Kompaktplatte 6 mm, keine Durchsicht)

Oberfläche: [Natur / Natur Geölt / Weiß Geölt / Grau Geölt / Weiß / Lichtgrau / Basaltgrau / Anthrazit / Skandinavisch Rot / Moosgrün / Taubenblau / Dunkelbraun / RAL-Farbton nach Wahl]

[optional: Sichtschutz-Erweiterung links bis 200 cm Breite, Höhe 120 – 200 cm, Variante wie Hauptelement] 
[optional: Sichtschutz-Erweiterung rechts bis 200 cm Breite, Höhe 120 – 200 cm, Variante wie Hauptelement] 
[optional: Sichtschutz-Erweiterung Stirnseite links Höhe 120 – 200 cm, Variante wie Hauptelement] 
[optional: Sichtschutz-Erweiterung Stirnseite rechts Höhe 120 – 200 cm, Variante wie Hauptelement] 
[optional: Sitzfläche links (ab 100 cm Breite) / Sitzfläche rechts (ab 100 cm Breite) / Sitzfläche komplett] 
[optional: Nivellierfüße, Verstellbereich 25 mm] 
[optional: Schwerlast-Lenkrollen, Höhe cm (bis Gesamtgewicht 300 kg)]
[optional: Kufen, Höhe 10 cm, unterfahrbar mit Hubwagen / Stapler)]
[optional: ohne Wasserablauf / Wasserablauf Links / Wasserablauf rechts / Wasserablauf hinten]

Lieferung fertig montiert, Sichtschutz-Erweiterungen vormontiert

Liefernachweis:
August Bruns GmbH & Co. KG
Am Tempelskamp 5
49626 Berge
Tel. 05435-875
Email: post@bruns-manufaktur.de
Web: www.bruns-manufaktur.de
