Gartenbox Cubus, BRUNS Manufaktur

Maße
Breite: ......... [50 – 220] cm 
Tiefe: ......... [42 – 120] cm 
Höhe: .........  [35 - 120] cm
Holzart: Heimische Douglasie
Seitenelemente in Massivholzplatte Douglasie 19 mm, wasserfest verleimt
Innenliegende Pfosten, wasserfest verleimt
Boden in Multiplex-Siebdruckplatte, Kunststoff-Füße (Höhe 20 mm)
Deckelverkleidung:
[HPL-Kompaktplatte 6 mm, verklebt, (Dekor: Weiß / Hellgrau / Mittelgrau / Dunkelgrau) – Überstand umlaufend 5 mm / 
Douglasie-Massivholzplatte 19 mm, Oberfläche wie Korpus (nur für witterungsgeschützte Bereiche)]
Deckelhalter: [Edelstahl-Kette / Gasdruckfeder(n)]

Oberfläche: [Natur / Natur Geölt / Weiß Geölt / Grau Geölt / Weiß / Lichtgrau / Basaltgrau / Anthrazit / Skandinavisch Rot / Moosgrün / Taubenblau / Dunkelbraun / RAL-Farbton nach Wahl]

[optional: Polster 40 mm, Polsterkern T30 (mittelfest), Outdoor-Bezugsstoff wasser- und schmutzabweisend, maschinenwaschbar, Dekor: Grau / Anthrazit / Orange / Terrakotta / Rot / Dunkelrot / Grün / Dunkelgrün / Blau / Dunkelblau / Sand / Braun] 
[optional: Nivellierfüße, Verstellbereich 25 mm] 
[optional: Schwerlast-Lenkrollen, Höhe 10 cm]
[optional: Ausführung ohne Boden (nicht in Verbindung mit Lenkrollen)]
[optional: Schloss-Set mit Edelstahl-Überwurf und ABUS Titalium Vorhängeschloss]
[optional: Schutzhaube maßgefertigt, wasserfest und atmungsaktiv, umlaufender Kordelzug, maschinenwaschbar, mittelgrau]

Lieferung fertig montiert


Liefernachweis:
August Bruns GmbH & Co. KG
Am Tempelskamp 5
49626 Berge
Tel. 05435-875
Email: post@bruns-manufaktur.de
Web: www.bruns-manufaktur.de



