Sichtschutz-Pflanzkasten Cubus in Standardgrößen, BRUNS Manufaktur

Maße
Größe XS: 52 x 46 cm, Pflanzeinsatz 40 x 40 cm, Höhe 31 cm, ca. 23 Liter
Größe S: 72 x 36 cm, Pflanzeinsatz 60 x 30 cm, Höhe 27 cm, ca. 30 Liter
Größe M: 92 x 43 cm, Pflanzeinsatz 80 x 37 cm, Höhe 32 cm, ca. 60 Liter
Größe L: 112 x 50 cm, Pflanzeinsatz 100 x 44 cm, Höhe 39 cm, ca. 110 Liter
Größe 2S: 132 x 36 cm, 2 Stck. Pflanzeinsatz 60 x 30 cm, Höhe 27 cm, ca. 30 Liter
Größe 2M: 172 x 43 cm, 2 Stck. Pflanzeinsatz 80 x 37 cm, Höhe 32 cm, ca. 60 Liter
Größe 2L: 212 x 50 cm, 2 Stck. Pflanzeinsatz 100 x 44 cm, Höhe 39 cm, ca. 110 Liter
Höhe Pflanzkasten: 	......... [50 – 100] cm 
Gesamthöhe inkl. Sichtschutz: ......... [120 - 200] cm
Seitenelemente in Douglasie Massivholzplatten 19 mm, wasserfest verleimt
Innenliegende Pfosten, wasserfest verleimt
Stabiler Kunststoff-Pflanzeinsatz mit Ablauföffnungen
Umlaufender Aufsatzrahmen in 80 mm Breite
Holzart: Heimische Douglasie

Sichtschutz-Pfosten aufgedoppelt 60 x 60 mm
Sichtschutz in Rhombusprofilen 27 x 68 mm
Sichtschutz-Varianten:
Rankgitter A90 (lichter Abstand 90 mm, waagerechte Durchsicht 85 mm)
Sichtschutz A30 (lichter Abstand 30 mm, waagerechte Durchsicht 25 mm)
Sichtschutz A10 (lichter Abstand 10 mm, waagerechte Durchsicht 5 mm)
Sichtschutz A30B (lichter Abstand 30 mm, Rückseite vollverkleidet, höhenversetzt, keine waagerechte Durchsicht)
Sichtschutz A0 (Douglasie-Massivholzplatten 19 mm, Einleger in HPL-Kompaktplatte 6 mm, keine Durchsicht)

Oberfläche: [Natur / Natur Geölt / Weiß Geölt / Grau Geölt / Weiß / Lichtgrau / Basaltgrau / Anthrazit / Skandinavisch Rot / Moosgrün / Taubenblau / Dunkelbraun / RAL-Farbton nach Wahl]

[optional: Sichtschutz-Erweiterung links bis 200 cm Breite, Höhe 120 – 200 cm, Variante wie Hauptelement] 
[optional: Sichtschutz-Erweiterung rechts bis 200 cm Breite, Höhe 120 – 200 cm, Variante wie Hauptelement] 
[optional: Sichtschutz-Erweiterung Stirnseite links Höhe 120 – 200 cm, Variante wie Hauptelement] 
[optional: Sichtschutz-Erweiterung Stirnseite rechts Höhe 120 – 200 cm, Variante wie Hauptelement] 
[optional: Sitzfläche links (ab Größe 2S) / Sitzfläche rechts (ab Größe 2S) / Sitzfläche komplett] 
[optional: Nivellierfüße, Verstellbereich 25 mm] 
[optional: Schwerlast-Lenkrollen, Höhe 10 cm]
[optional: Kufen, Höhe 10 cm, unterfahrbar mit Hubwagen / Stapler)]
[optional: Untersetzer als Tropfwanne]

Lieferung fertig montiert, Sichtschutz-Erweiterungen vormontiert

Liefernachweis:
August Bruns GmbH & Co. KG
Am Tempelskamp 5
49626 Berge
Tel. 05435-875
Email: post@bruns-manufaktur.de
Web: www.bruns-manufaktur.de
