Kinderwagenbox 1 Stellplatz, Modell Classic, BRUNS Manufaktur

Maße
Außenmaß (B x T x H): 73 x 138 x 134 cm (inkl. Dachüberstand)
Stellplatz B x T x H): 63 x 123 x 125 cm
Holzart: Heimische Douglasie
Seitenelemente in Glattkantprofilen 20 mm
Rückseite voll verkleidet – freie Aufstellung
Innenliegende Pfosten, Nivellierfüße (Verstellbereich 25 mm)
Edelstahl-Kufe überfahrbar
Dachgefälle 1% zur Rückseite
Dachüberstand vorn / hinten 20 mm, seitlich 5 mm
Dachverkleidung:
[HPL-Kompaktplatte 6 mm (Dekor: Weiß / Hellgrau / Mittelgrau / Dunkelgrau) / 
Edelstahl-Verkleidung, gebürstet, umlaufend gekantet / 
Dachbegrünung (vorbereitet) als Wanne mit Auskleidung in Teichfolie, Ablauf rückseitig]

Oberfläche: [Natur / Natur Geölt / Weiß Geölt / Grau Geölt / Weiß / Lichtgrau / Basaltgrau / Anthrazit / Skandinavisch Rot / Moosgrün / Taubenblau / Dunkelbraun / RAL-Farbton nach Wahl]

[optional: Boden in Multiplex-Siebdruckplatte, Nivellierfüße im Boden]
[optional: Zwischenboden in Multiplex-Siebdruckplatte]
[optional: Schloss-Ösen Edelstahl, zum Anschließen von Kinderwagen mit Fahrradschlössern] 
[optional: Schloss-Set mit Edelstahl-Überwurf und ABUS Titalium Vorhängeschloss]

Lieferung fertig montiert


Liefernachweis:
August Bruns GmbH & Co. KG
Am Tempelskamp 5
49626 Berge
Tel. 05435-875
Email: post@bruns-manufaktur.de
Web: www.bruns-manufaktur.de



