Pflanzkasten Rhombus nach Maß, BRUNS Manufaktur

Maße
Breite: ......... [50 – 220] cm 
Tiefe: ......... [35 – 150] cm 
Höhe: .........  [33 / 40 / 48 / 55 / 62 / 69 / 76 / 83 / 90 / 97 / 105 / 112 / 119] cm
Holzart: Heimische Douglasie
Seitenelemente in Rhombusprofilen 27 x 68 mm
Innenliegende Pfosten
Boden in Multiplex-Siebdruckplatte, Kunststoff-Füße (Höhe 20 mm)
Umlaufender Aufsatzrahmen in 80 mm Breite
Innenauskleidung in PE-Teichfolie (nahtlos, wurzelfest, UV-beständig)
Ablauföffnungen mit Edelstahlgittern

Oberfläche: [Natur / Natur Geölt / Weiß Geölt / Grau Geölt / Weiß / Lichtgrau / Basaltgrau / Anthrazit / Skandinavisch Rot / Moosgrün / Taubenblau / Dunkelbraun / RAL-Farbton nach Wahl]

[optional: Rankgitter in Rhombusleisten 27 x 68 mm, Höhe bis 200 cm] 
[optional: Sitzfläche links (ab Breite 100 cm) / Sitzfläche rechts (ab Breite 100 cm) / Sitzfläche komplett] 
[optional: Nivellierfüße, Verstellbereich 25 mm] 
[optional: Schwerlast-Lenkrollen, Höhe 10 cm (bis Gesamtgewicht 300 kg)]
[optional: Kufen, Höhe 10 cm, unterfahrbar mit Hubwagen / Stapler)]
[optional: ohne Wasserablauf / Wasserablauf Links / Wasserablauf rechts / Wasserablauf hinten]

Lieferung fertig montiert

Liefernachweis:
August Bruns GmbH & Co. KG
Am Tempelskamp 5
49626 Berge
Tel. 05435-875
Email: post@bruns-manufaktur.de
Web: www.bruns-manufaktur.de



